โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 23 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,793,430.- บาท เงินสะสมคงเหลือ  21,840,234.76  บาท  
เงินสะสมที่จ่ายได้ 7,240,318.76 บาท 
1. โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโพธิ์ออก จากถนนทางหลวงชนบท  (นศ.3005) จดถนนสายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบ      ตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 112,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 1 หน้าที่ 6) 
2. โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตร จากถนนสายบ้านนายเอื้อน จดถนนสาย MD 5 หมู่ที่ 1          บ้านดอนโพธิ์ โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร      ยาว 400 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้       59,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 6 หน้าที่ 56)
3. โครงการปรับปรุงถนนสายมาลัย จากบ้านนายจำเนียร หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ จดถนนภควัม หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับ  ปรุงถนน จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายไว้ 121,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 10 หน้าที่ 56)
4. โครงการปรับปรุงถนนสายบางพระ หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ จดถนนสาย  บ้านนางอุบล โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 71,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 14 หน้าที่ 57)





5. โครงการปรับปรุงถนนสายภควัม จากถนนทางหลวงชนบท (นศ.3005) จด ถนนคสล.          (นศ.ถ.81-002) สายหนองดือเล หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล  โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 121,000 บาท    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (งานก่อสร้าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 30 หน้าที่ 60)
6. โครงการปรับปรุงถนนสายปากอ่าว – บ้านนายวิชาญ หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 69,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 2 หน้าที่ 6)
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7. โครงการปรับปรุงถนนสายสวนครูโชติจากถนนทางหลวงชนบท (นศ.3005) จดสวนครูโชติ หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย             3.00 เมตร  ยาว 600 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย     ตั้งจ่ายไว้ 88,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 35    หน้าที่ 61)
8. โครงการปรับปรุงถนนสายประปา – บ้านนางอนงค์ จากถนนทางหลวงชนบท (นศ.3005)   จดบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 59,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 37  หน้าที่ 61)
9. โครงการปรับปรุงถนนสายนานกแขวก จากถนนบางเลียบ 2 จดนา หมู่ที่ 8 บ้านบางเลียบ   โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้  40,000 บาท  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 47 หน้าที่ 63)
10. โครงการปรับปรุงถนนสายผาสุขจากถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 81-009 สายสังโฆจดบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 8 บ้านบางเลียบ โดยใช้วัสดุหินคลุกปรับปรุงถนน จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทางและเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตั้งจ่ายไว้ 59,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 รายการที่ 50 หน้าที่ 63)
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ จดบ้านนายจำนง หมู่ที่ 2    บ้านบางพระ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 362 เมตร       หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,086 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 739,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 3 หน้าที่ 6) 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมมันต์ (ตอน 2) จด บ้านผู้ใหญ่ขันธ์ชัย หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเชียร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 220,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 4 หน้าที่ 7) 
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13. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด     1.50 x 2.30 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 320,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 1 หน้าที่ 4) 
14. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่า โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด          1.50 x 2.30 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 320,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 2 หน้าที่ 4) 
15. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบางเลียบ โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด      1.50 x 2.30 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 320,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 3 หน้าที่ 4)
16. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเชียร โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x 2.30 เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 320,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 4 หน้าที่ 5) 
17. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ สายบางลำพู – อ่าวค่าย หมู่ที่ 3 โดยติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ  สายบางลำพู – อ่าวค่าย ระยะทาง 700 เมตร  จำนวน 10 จุด พร้อมติดตั้งสายดับ รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าฯ ตั้งจ่ายไว้ 26,430 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 1 หน้าที่ 8) 
18.โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาแก้ววิเชียร โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 395 เมตร รายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด ตั้งจ่ายไว้ 88,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์     (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 1 หน้าที่ 4) 
19. โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบางเลียบ โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,180 เมตร รายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 259,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 2 หน้าที่ 4) 
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20. โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางจันทร์ โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,916 เมตร รายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 420,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 3 หน้าที่ 4) 
21. โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,355 เมตร รายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 299,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น     พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 4 หน้าที่ 5) 
22. โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,540 เมตร รายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 342,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น       พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 5 หน้าที่ 5) 
23. โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองแดน โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,540 เมตร รายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่ อบต.เชียรใหญ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายไว้ 321,000 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 6 หน้าที่ 5) 
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