โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,131,500.- บาท เงินสะสมคงเหลือ 41,093,088.75.- บาท 
เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 23,167,013.75.- บาท 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษตรหมู่ที่ 1 ตำบลเชียรใหญ่            อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร          ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 491,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 2
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูวิน จดMD5 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 491,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 3 

3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสีมุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่          จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร ขยายผิวทางและยกระดับด้วยวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 247.00 ลูกบาศก์เมตร งานผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 132.00 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยแล้วบดทับงานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จุดละ 6 ท่อน จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่)  ตั้งจ่ายไว้ 239,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 4
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล  เชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 409,000.00 บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)     ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 5 
5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 120 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (Summersible Pumps) ขนาด 2 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้  325,400.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 5
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6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเพิง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่              อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร          ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 994,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 6  
7.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายจวง – นานายอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียรใหญ่    อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร งานผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 348.00 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล  เชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 316,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 8
8.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายวินจดต้นแค หมู่ที่ 4 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอ     เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร งานผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 410.00 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00       ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 372,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 9                                            
9.โครงการถมลูกรังปรับผิวด้วยวัสดุหินคลุกบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานถมลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร งานหินคลุก       ไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่)     ตั้งจ่ายไว้ 50,700.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 7
10.โครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สายเชียรเขา - วัดจันทร์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางยาว 400.00 เมตร ข้อต่อทุกชนิด ทุกขนาด ชั้น 13.5 (รายละเอียดตามแบบแปลน           ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 46,100.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 8
11.โครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สายถนนนายวินจดต้นแค ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางยาว 250.00 เมตร ข้อต่อทุกชนิด ทุกขนาด ชั้น 13.5 (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 29,600.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 9
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12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดเชียรใหญ่ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบล   เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 465,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 10 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 487,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8    ลำดับที่ 11 


14.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 120 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (Summersible Pumps) ขนาด 2 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 325,400.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 6
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.นศ.3005 - ประปา หมู่ที่ 6       ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 994,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 12

16.โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอ   เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ปรับปรุง/แก้ไขจากแบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 451,500.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 7 
- 8 -
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17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอรชร หมู่ที่ 7 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,240.00 ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 915,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 13 


18.โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน  6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 15,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8    ลำดับที่ 14


19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.นศ 3005 – ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 310.00 เมตร     หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่    ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ) ตั้งจ่ายไว้ 928,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 15 


20.โครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 จด หมู่ที่ 8 สายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 8          ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน        ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางยาว 850.00 เมตร ข้อต่อทุกชนิด ทุกขนาด ชั้น 13.5 (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 95,800.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 10 
21.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกทช.นศ 3005 (ถนนซอยอโศก) หมู่ที่ 9 ตำบล     เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร ขยายผิวทางและยกระดับด้วยวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 412.00 ลูกบาศก์เมตร งานผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 131.00 ลูกบาศก์เมตร  เกรดเกลี่ยแล้วบดทับ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 264,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)        ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 16
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22.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายโคกกระถิน หมู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร งานผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 127.00 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยแล้วบดทับ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 115,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)        ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  หน้า 10 ลำดับที่ 21 


23.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายประสานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม 520.00 ตารางเมตร งานปรับเกลี่ยพื้นทางแล้วบดทับ ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 482,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 17

24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแดน 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียรใหญ่     อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พื้นทางเดิมเกรดเกลี่ยแล้วบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 1,010,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 18

25.โครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สายวัดจันทร์ – เชียรเขา ตำบลเชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   2 นิ้ว ระยะทางยาว 650.00 เมตร ข้อต่อทุกชนิด ทุกขนาด ชั้น 13.5 (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่) ตั้งจ่ายไว้ 70,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 13 

  
26.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารละลายเคมี ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร/ชั่วโมง ความดันไม่น้อยกว่า 6 บาร์ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 v จำนวน 10 เครื่อง ตั้งจ่ายไว้ 100,000.00 บาท หน่วยงานกองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 11 


27.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (Summersible Pumps)  ขนาด 2 นิ้ว 2 HP พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม จำนวน 5 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 150,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 12 


28.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน led ขนาดไม่น้อยกว่า 50 w 220v พร้อมกิ่งโคม จำนวน 100 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 500,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)        ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 2 
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29.โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซล led ขนาดไม่น้อยกว่า 50 w พร้อมกิ่งโคม จำนวน      100 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 500,000.00 บาท หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น           (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 3 


30.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ตั้งจ่ายไว้ 2,500,000.00 บาท หน่วยงานสำนักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนงานแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 1 

